

* **Manual do Recovery**

1. Favor desconectar o aparelho com a fonte de energia
2. Conectar o cabo RS-232 com o aparelho para computador
3. Iniciar o loader ‘Upgrade.exe’
4. Selecionar `Port` – `**COM1` ou `COM6`**




1. Clique ‘Connect’




1. Conectar a fonte de energia para ligar ( aguardar por 5-10 seg)


o loader deve mostrar a foto abaixo após a ligação completada.




1. Clique `All chunk` duas vezes



Então , selecionar a última atualização (format .abs)



1. Clique `Next`



WWW.ATUALIZACOES.NET