***Tutorial de Recovery para Tocomsat Duplo HD + Plus HD***

***Data:26/12/2015.***

***WWW.PORTALDOSDECOS.COM.BR***

***Curta abaixo o Tutorial completo de como fazer recovery  Tocomsat Duplo HD + e Plus  HD***

***KIT RECOVERY TOCOMSAT  DUPLO HD + PLUS RS232***

[](http://3.bp.blogspot.com/-11HC6OBMGFo/VYfZfXYs-2I/AAAAAAAABjk/nvp34oDqO4s/s1600/joia.gif)

[http://4.bp.blogspot.com/-fo6I2i6wEzU/VYfZgv2exZI/AAAAAAAABjs/GzS_FCDKZug/s1600/downloadr.gif](http://adf.ly/1U3UBV)

**DUMP TOCOMSAT DUPLO HD + PLUS  JÁ CONFIGURADA**  
  
  
***VERSÃO: 2.34***


*[](http://3.bp.blogspot.com/-11HC6OBMGFo/VYfZfXYs-2I/AAAAAAAABjk/nvp34oDqO4s/s1600/joia.gif)[http://4.bp.blogspot.com/-fo6I2i6wEzU/VYfZgv2exZI/AAAAAAAABjs/GzS_FCDKZug/s1600/downloadr.gif](http://adf.ly/1U3U6c)****CABO CORRETO PARA PROCEDIMENTO DE RECOVERY.***

*[](http://2.bp.blogspot.com/-HLo2mhCgDAk/Vn076rPRMAI/AAAAAAAABpc/9Jc4VJiWbP8/s1600/2015-12-23%2B20.38.13.jpg)*

***CABO ERRADO PARA O RECOVERY ( COM ESSE NEM ADIANTA TENTAR ).***

*[](http://2.bp.blogspot.com/-qn7GvUyc9-A/Vn08FGvhTOI/AAAAAAAABpk/HJ89u9oFFCk/s1600/2015-12-23%2B20.38.46.jpg)*

***Recovery por RS232  
1.- Descarregamos o software Duplo+\_recovery\_tools  
2.- Abrimos e configuramos o soft como na imagem (MUITO IMPORTANTE).  
Deixe a configuração do loader de recovery como esta na imagem abaixo:***

*[](http://3.bp.blogspot.com/-Q3lleZ-d37w/Vn08UrONLkI/AAAAAAAABps/LFpc5PuMhyY/s1600/2.png)*

***3.- Vamos em file e selecionamos o arquivo de atualização (exemplo duplo\_p\_2\_34.bin)***  
***4.- Pressionamos o botão Download e logo conectamos a fonte do receptor***  
***5.- Aguardar que termine todo o carregamento do software, demora vários minutos, e pronto desligue a fonte de energia, retire o cabo de recovery e ligue normalmente o receptor.***