***Tutorial de Recovery para Tocomsat Duplo HD + Plus HD***

***Data:26/12/2015.***

***WWW.PORTALDOSDECOS.COM.BR***

***Curta abaixo o Tutorial completo de como fazer recovery  Tocomsat Duplo HD + e Plus  HD***

***KIT RECOVERY TOCOMSAT  DUPLO HD + PLUS RS232***





**DUMP TOCOMSAT DUPLO HD + PLUS  JÁ CONFIGURADA**

***VERSÃO: 2.34***

*****CABO CORRETO PARA PROCEDIMENTO DE RECOVERY.***

**

***CABO ERRADO PARA O RECOVERY ( COM ESSE NEM ADIANTA TENTAR ).***

**

 ***Recovery por RS232
1.- Descarregamos o software Duplo+\_recovery\_tools
2.- Abrimos e configuramos o soft como na imagem (MUITO IMPORTANTE).
Deixe a configuração do loader de recovery como esta na imagem abaixo:***

**

***3.- Vamos em file e selecionamos o arquivo de atualização (exemplo duplo\_p\_2\_34.bin)***
***4.- Pressionamos o botão Download e logo conectamos a fonte do receptor***
***5.- Aguardar que termine todo o carregamento do software, demora vários minutos, e pronto desligue a fonte de energia, retire o cabo de recovery e ligue normalmente o receptor.***